Crosstalk

, 누화

는 전기 신호가 인접한 나 로부터 불필요하게 전달되어 발생하는 현상을 의미합니다. 주로 , 통신, 전자에서 발생하며, 신호의 품질을 저하시킬 수 있습니다.

는 두 가지 유형으로 구분할 수 있습니다:

전기적 : 한 나 에서 발생한 전기 신호가 근처의 다른 나 에 유도되어 발생합니다. 이는 주로 배선이 밀집된 나 PCB(인쇄 기판)에서 발생하며, 신호 이나 으로 나타날 수 있습니다.

적 : 시스템에서 한 의 가 다른 로 누출되는 현상을 말합니다. 예를 들어, 시스템에서 좌우 간에 가 발생하면, 원래 의도된 가 흐려지거나 될 수 있습니다.

의 는 보통 -90~-100 정도입니다.

스테레오 Crosstalk

에서 왼쪽 과 오른쪽 간의 가 새어 들어가는 정도.

에 영향을 미친다.